**UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” din TIMIȘOARA**

**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE**

**SPECIALIZAREA AUTOMATICĂ**

Profesor coordonator: Autori:

Ș.l. dr. ing. Sorin NANU Silviu-Dumitru BĂTRÎNUȚ

Daniel-Pavel NEAMȚIU

TIMIȘOARA

2019

Cuprins

[1. INTRODUCERE 5](#_Toc4064088)

[1.1 Contextul aplicației 5](#_Toc4064089)

[1.2 Prezentarea temei 5](#_Toc4064090)

[2. ASPECTE TEORETICE 6](#_Toc4064091)

[2.1 Echipamente hardware 6](#_Toc4064092)

[2.1.1 Arduino Uno 6](#_Toc4064093)

[2.1.2 Pixy CMUcam5 7](#_Toc4064094)

[2.1.3 Biped BRAT kit 7](#_Toc4064095)

[2.2 Tehnologii software 8](#_Toc4064096)

[2.2.1 Arduino IDE 8](#_Toc4064097)

[2.2.2 Limbajul C++ 8](#_Toc4064098)

[2.2.3 PixyMon 8](#_Toc4064099)

[2.2.4 GitHub 9](#_Toc4064100)

[3. Arhitectura sistemului 9](#_Toc4064101)

[3.1 Arhitectura hardware şi mecanică 9](#_Toc4064102)

[3.2 Arhitectura software 10](#_Toc4064103)

[3.3 Functiile sistemului 10](#_Toc4064104)

[4. Implementare 10](#_Toc4064105)

[5. Rezultate și probleme întâmpinate 10](#_Toc4064106)

[6. Concluzii și direcții de dezvoltare 10](#_Toc4064107)

[7. Bibliografie 10](#_Toc4064108)

1. INTRODUCERE

1.1 Contextul aplicației

În momentul actual tehnologia se schimbă într-un ritm accelerat. În fiecare an apar paradigme noi, iar inginerii și dezvoltatorii sunt implicați într-un proces de învățare continuă. Marile companii promovează o gamă tot mai variată de unelte și tehnologii.

Dacă până acuma roboții staționari au dominat industria, în ultimii ani s-a remarcat utilitatea roboților mobili. Aceștia, dotați cu o inteligență superioară, vor fi capabili să îndeplinească o multitudine de sarcini, spre deosebire de cei statici, care aveau doar o singură atribuție.

Utilitatea lor este vastă. Ei pot fi găsiți în marile depozite, pe câmpurile de luptă dar și la competiții, în scop recreativ. Noi am hotărât să dezvoltăm un robot din ultima categorie.

1.2 Prezentarea temei

Această lucrare își propune să livreze un robot inteligent de formă umanoidă. Rolul său este de a căuta un obiect de forma sferică într-un spațiu special amenajat și de a șuta cu unul din membrele sale.

2. ASPECTE TEORETICE

2.1 Echipamente hardware

Pentru elaborarea lucrării de licență, pe partea de hardware s-au folosit următoarele:

* Placa Arduino Uno
* Camera Pixy CMUcam5
* Biped BRAT kit

2.1.1 Arduino Uno

Arduino Uno este un microcontroller bazat pe chipul ATmega328P. II este ascociat un mediu de dezvoltare, Arduino IDE, unde se poate programa în limbajul C++. Acesta poate fi alimentat printr-o conexiune USB sau cu ajutorul unei surse externe. Voltajul recomandat de alimentare este situate între 7 și 12 V. La rândul lui, Arduino poate alimenta alte circuite prin pinii speciali de 5V, 3,3V și GND(Ground). Placa este echipată cu:

* Un set de 6 pini analogi și 14 digitali pentru a interfața cu alte circuite
* Capacitatea de a comunica serial(UART TTL, SPI sau I2C)
* 2 surse de întreruperi
* 6 surse de PWM pe 8 biți
* Un LED integrat
* Un bootloader intern

Ca și memorie, ATmega328P deține:

* 32 KB de Flash
* 2 KB de SRAM(Static Random-Access Memory)
* 1 KB de EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)

A circuit board

Description generated with very high confidence

Figura 1: Pinii atașați plăcii Arduino Uno

Ca și alte caractestici, clockul intern are frecvența de 16 MHz, generând un semnal de perioadă 62,5 nanosecunde.

Această placă este compatibilă cu o varietate mare de senzori, traductoare, dar și cu cele mai importante sisteme de operare, dând dovadă de flexibilitate și versatilitate. Luate în considerare toate aceste aspecte reiese că Arduino este ușor de folosit și poate fi utilizată în proiecte care variază de la uz casnic până la uz industrial.

2.1.2 Pixy CMUcam5

Pixy este o cameră cu software/firmware open-source folosită, în special, pentru detecția de obiecte. Printre caracteristicile sale se numără:

* O rată a cadrelor de 50 fps
* Compatibilitate cu plăcile din gama Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone
* Compatibilitate cu sistemele de operare Windows, Linux, MacOS
* Capacitatea de comunicare prin SPI, I2C, UART, USB
* Programarea în limbajele C/C++ sau Python

Datorită dimensiunilor sale mici ( 2,1 cm pe 2 cm pe 1,4 cm), CMUcam5 poate fi integrată cu ușurință în majoritatea proiectelor. API-ul său facilitează utilizarea de către toate categoriile de programatori.

2**.1.3** Biped BRAT kit

Acest kit, creat de Lynxmotion, conține :

* Un controller SSC-32
* 6 servo-motoare Hitec HS-422
* Piese prefabricate din aluminiu și șuruburi de diferite dimensiuni

SSC-32(serial servo controller) este un microcontroller special folosit pentru a comanda cu precizie servo-motoare. Se bazează pe microchipul Atmega168-20PU. Deține următoarele capacități:

* Poate comanda până la 32 de motoare
* Poate comunica prin RS232 sau UART TTL
* Rezoluția motoarelor este de 0,09 grade
* Raza de acțiune a motoarelor de 180 de grade
* Un loc pentru memorie EEPROM

Motoarele HS-422 sunt niște servo-motoare cu modulare analogică ce pot fi alimentate cu 4,8V sau 6V. Cu cât este mai mare voltajul cu atât este mai rapidă mișcarea motorului. Ele sunt realizate din plastic și au dimensiuni și greutăți mici, pentru a fi ușor de încorporat în majoritatea proiectelor(4 cm pe 1,96 cm pe 3,66 cm și 45,3 grame). Aria lor de rotație este de 180 de grade în ambele sensuri.

2.2 Tehnologii software

2.2.1 Arduino IDE

Arduino IDE este un mediu de dezvoltare folosită pentru a scrie și încărca programe pe placa Arduino. Ca și capacități se pot număra următoarele:

* Este multiplatformă
* Deține un compilator de C și de C++
* Pot fi incluse numeroase librării
* Are o structură a codului ușor de înțeles și folosit

2.2.2 Limbajul C++

C++ este un limbaj de programare orientat pe obiecte, de nivel înalt dezvoltat de Bjarne Stroustrup ca și o extensie a limbajului C. Apărut pentru prima oară în 1985, C++ este unul dintre cele mai răspândite și de încredere limbaje, fiind folosit de o mare parte de dezvoltatori. În martie 2019, acesta s-a situat pe locul 4 ca și popularitate la nivel mondial.

El este un limbaj flexibil și performant, fiind folosit în diferite domenii, de la jocuri video până la telecomunicații. Poate fi folosit pe cele mai utilizate sisteme de operare(Widnows, Linux, MacOS).

2.2.3 PixyMon

Ca și funcționare, Pixy se bazează pe semnături de culoare. Poate stoca până la 7 semnături diferite și poate recunoaște sute de obiecte. Programatorul setează semnăturile obiectelor de interes. O semnătură poate fi compusă din mai multe culori, după cum se poate vedea în figura 2. În acest caz se detectează un obiect cu o semnătură compusă din 3 culori. Se poate observa interfața mediului PixyMon, compusă din bări de acțiune, imaginile date de cameră, opțiunile de setare de semnături și editare, dar și un spațiu pentru log-uri.



Figura 2: Detecția de obiecte cu ajutorul camerei Pixy

Cu ajutorul mediului PixyMon se pot vizualiza imaginile înregistrate de cameră în 3 moduri:

* Default Program(programul implicit de vizualizare de semnături)
* Raw video(program fără procesare;folosit pentru ajustarea parametrilor camerei, ca și focalizarea sau luminozitatea)
* Cooked video(raw video dar cu un strat de imagine procesată deasupra)

Imaginea utilă este împărțită într-o matrice de pixeli de 320 px pe 200 px, iar procesarea se face pe aceasta.

2.2.4 GitHub

GitHub este un serviciu de hosting și versionare pentru programe software. Acesta poate fi accesat atât de pe web, cât și printr-o aplicație desktop( Windows, Linux, MacOS). Fondat în 2008, GitHub este o unealtă utilă pentru gestionarea de proiecte și este cel mai folosit sistem de hosting din lume.

Este bazat pe sistemul Git, adăugând funcționalități noi, cum ar fi vizualizarea de documente, notificări pe mail sau un sistem de gestionare a erorilor și problemelor întâmpinate.

3. Arhitectura sistemului

3.1 Arhitectura hardware şi mecanică

Kitul BRAT a venit însoţit de un ghid de asamblare online. Cadrul mecanic al robotului a fost realizat prin îmbinarea pieselor prefabricate conform ghidului. Totodată, cu ajutorul acestui document am integrat motoarele şi placa SSC-32. Pentru alimentarea celor menţionate anterior am utilizat o sursă de curent continuu??de inserat modelu de sursa?? pentru a asigura suficientă tensiune şi intensitate electrică.??Eventual pus o poza si vazut ce trebuie pus aici si ce la implementare??

Am stablit şi un spaţiu de lucru pentru robot, unde să îşi desfăşoare mişcările.??eventual pun poza??. Arena are o forma dreptunghiulara, cu pereti pe toate partile, avand dimensiunile 84,5 cm pe 78 cm pe 4,4 cm, facuta din polistiren si culoare verde, pentru a contrasta cu sfera de culoare rosie. Aceasta hotarare vine in ajutorul camerei, facilitand detectia. Rolul peretilor este de a face mingea sa ricoseze din ei, astfel aceasta ramanand constant in interiorul arenei.

??de pus o schema a cablajului la arduino si eventual ssc-32??

Motoarele sunt legate la pinii 0, 1, 2, 16, 17, 18 ai placii SSC-32. ??eventual zis ceva de ground comun sau tai textu alineatu asta si reprezint in figura si de zis care motoc cirespunde carei articulatii??

A screenshot of a cell phone

Description generated with very high confidence

Figura 3: Protocoalele de comunicare folosite in interactiunea dintre componente

3.2 Arhitectura software

Ca si software, am dezvoltat doar programul ce ruleaza pe Arduino. Rolul acestui cod este de a prelua datele venite de la camera Pixy, de a le procesa si de a transmite o comanda placii SSC-32 in functie de acestea.

Preluarea de date si prelucrarea lor se face cu ajutorul librariei Pixy. Prin intermediul API-ului se poate determina:

* Numărul de obiecte detectate
* Coordonatele x și y ale centrului fiecărui obiect
* Lungimea și lățimea fiecărui obiect

Iar prin metoda *print* se pot transmite toate aceste informații pe portul serial.

Pentru a comanda placa SSC-32 este nevoie de a transmite datele intr-un anumit format, si anume: #x Py Tz, unde:

* x este pinul atasat motorului ce se doreste a fi comandat
* y este pozitia la care trebuie sa ajunga membrul comandat de motorul x; 750 ≤ y ≤ 2250 si corespunde unui unghi situat intre [0°,180°]
* z este timpul in care sa se faca miscarea, in milisecunde; acest camp este optional

Exemplu: #18 P1500 T500

Exista si variatii ale acestei comenzi.Se poate enumera o lista de motoare si apoi sa li se aplice tuturor o pozitie si o durata.

Exemplu: #18,#17,#16 P1450 T1000

3.3 Functiile sistemului

4. Implementare

5. Rezultate și probleme întâmpinate

6. Concluzii și direcții de dezvoltare

7. Bibliografie